**NII Nordmøre & Romsdal Interkommunale Samarbeidsavtale arbeidstøy og personlig vern**



**Innholdsbetegnesle:**

* **Arbeidstøy Elektro Side 2**
* **Arbeidstøy Kommunal teknikk Side 9**
* **Arbeidstøy Bygg og Eiendom Side 17**
* **Arbeidstøy Renhold og Hjemmesykepleie Side 23**
* **Arbeidstøy Barnehage/Skole/Sfo Side 30**
* **Arbeidstøy Fysioterapi, friskliv og mestring Side 35**
* **Arbeidstøy Badeanlegg Side 37**
* **Arbeidstøy Brann og redning Side 41**
* **Arbeidstøy Diverse Side 43**
* **Personlig vern Side 46**
* **Arbeidsko med vern Side 51**
* **Arbeidsko uten vern Side 55**
* **Oversikt Sertifiseringer Side 58**
* **Kontakt informasjon/diverse Side 62**

**Arbeidstøy for elektro**

**Flammehemmende**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Om oss  JAKKE ODIN | ODIN Flammehemmende jakke Strakofa 2140132  Dette er en flammehemmende arbeidsjakke som er godt egnet til bruk innen mekanisk industri.  Jakken er laget i et slitesterkt materiale med høy rivestyrke og lite krymp, og kvaliteten på stoffet er mykt og behagelig.  Materiale:100 % Bomull  Kjønn:Unisex  Standard: EN ISO 11612:2015. A1+A2 B1 C1 F1    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2010083-44    AK2010083-64 |
| Om oss  BUKSE ODIN | **ODIN Flammehemmende bukse Strakofa 2141310**  Denne flammehemmende arbeidsbuksen fra Odin-serien er laget i et slitesterkt materiale, og er godt egnet til bruk innen mekanisk industri. Kvaliteten på stoffet er mykt og behagelig, og buksen har både kneputelommer og tommestokklomme.  Materiale:100 % Bomull  Kjønn:Unisex  Standard: EN ISO 11612:2015. A1+A2 B1 C1 F1    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK1010101-44  AK1010101-66 |
| JAKKE TERA TX 583181 | **JAKKE TERA TX 583181**  Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsjakke med to vertikale brystlommer- Jakken er produsert i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke tilpasset arbeid i energibransjen med krav om beskyttelse mot lysbue.  Materiale: Tera TX  Vekt:260 g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2013826-XS    AK2013826-4XL |
|  | **DAME JAKKE TERA TX 583681**  Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsjakke med to vertikale brystlommer- Jakken er produsert i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke tilpasset arbeid i energibransjen med krav om beskyttelse mot lysbue.  Materiale: Tera TX  Vekt:260 g/m2  Kjønn:Dame  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2013864-S    AK2013864-XXL |
| Bukse|21 | **BUKSE TERA TX 582681**  Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med oppgradert passform i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.  Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer.  Materiale: Tera TX  Vekt:260 g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK1012487-44    AK1012487-64  Kan bestilles med både lang og kort fot. |
| Damebukse|21 | **DAME BUKSE TERA TX 582781**  Metallfri og inherent flammehemmende synbarhetsbukse med oppgradert passform i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.  Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer.  Materiale: Tera TX  Vekt:260 g/m2  Kjønn: Dame  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK1012619-36    AK1012619-48 |
| Jakke|515 | **JAKKE TERA TX 603581**  Metallfri og inherent flammehemmende jakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.  Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Forlenget rygg. To hemper for kommunikasjonsutstyr. Brystlommer med klaff. Armlomme. Stikklommer med klaff. Skjult D-ring. To innerlommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring i midje. Justerbare mansjetter.  Materiale: Tera TX  Vekt:260 g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2013813-XS    AK2013813-4XL |
| Bukse|515 | **BUKSE TERA TX 602081**  Metallfri og inherent flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.  Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer  Materiale: Tera TX  Vekt:260 g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK1011654-44    AK1011654-64  Kan bestilles med både lang og kort fot. |
| Damebukse|515 | **DAME BUKSE TERA TX 602981**  Metallfri og inherent flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.  Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer  Materiale: Tera TX  Vekt:260 g/m2  Kjønn: Dame  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK1011656-36    AK1011656-48 |
| T-skjorte|21 | **T-SKJORTE FR 508189**  Inherent flammehemmende t-skjorte med forhøyet synbarhet og 20% resirkulert bomull. PFAS-fri.  Rund hals. Fluoriserende tekstil og refleks på skulderparti. Transferrefleks for økt komfort.  Materiale: Cantex  Vekt:180 g/m2  Kjønn: Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK7012253-XXS    AK7012253-4XL |
| Collegegenser|21 | **COLLEGEGENSER FR 508589**  Inherent flammehemmende collegegenser i synlighet med rund hals og 20% resirkulert bomull. PFAS-fri.  Strikk i armer og ved midjen. Transfer refleks for ekstra komfort.  Materiale: Cantex  Vekt:290 g/m2  Kjønn: Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK6012006-XXS    AK6012006-4XL |
| Collegegenser|515 | **COLLEGEGENSER FR 598589**  Metallfri og inherent flammehemmende sweatshirt med rund hals og 20% resirkulert bomull. PFAS-fri.  Brystlomme med klaff på venstre bryst. Pennebånd på venstre overarm.  Materiale: Cantex Terry  Vekt:290 g/m2  Kjønn: Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK6010800-XS    AK6010800-4XL |
| Kneputer|508 | **KNEPUTER FR 912000**  Kneputene kan brukes både på flammehemmende og vanlige benklær og oppfyller kravene i henhold til EN ISO 11612:2015 Begrenset flammespredning A1.  Kneputene er lette og former seg perfekt rundt kneet og passer til varierende arbeidsoppgaver. Kneputene er tilpasset alle Tranemo sine benklær og oppfyller kravene i henhold til EN 14404 TYPE 2.  Materiale: 100% Ethylene Vinyl Acetate, Shell: Fawolon | TESS varenummer  AK9910640 |
|  | **JanusPro® Plus jakke  4417498**  JanusPro Plus jakke i tykk ullfrotté med metallfri glidelås og tommelhullgrep. Glattstrikket utside og frotté innside med svært høy andel merinoull (79 %). Naturlig flammehemmende, antistat- og lysbue-beskyttende i hele plaggets levetid.  Materiale:79 % Merinoull, 19% modacryl,2% antistat fiber  Vekt:390 g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2013759-XS  AK2013759-3XL |
| Belte|521 | **BELTE FR 905500**  Metallfri og flammehemmende belte med justerbar lengde.  58% polyester / 25% modakryl / 16% bomull / 1% antistat | TESS varenummer  AK9910249-S  AK9910249-XXL |
| Undertrøye|515 | **UNDERTRØYE FR 594092**  Inherent flammehemmende undertrøye med 20% resirkulert bomull. PFAS-fri.  Rund hals og lang erm.  Materiale: Cantex JR  Vekt:235 g/m2  Kjønn: Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK8000031-XXS    AK8000031-7XL |
|  | **BOKSERSHORTS FR**  Inherent flammehemmende boksershorts med 20% resirkulert bomull. PFAS-fri.  Strikk i midjen.  Materiale: Cantex JR  Vekt:235 g/m2  Kjønn: Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK8000028-XXS    AK8000028-7XL |
| Sokk|515 | **SOKK FR 905400**  Inherent flammehemmende sokk med 20% resirkulert bomull. PFAS-fri.  Materiale: 42% modakryl / 28% bomull / 22% polyamid / 6% elastan / 2% antistat  Kjønn: Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK9010016-34    AK9010016-51 |

**Arbeidstøy Kommunal teknikk**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Om oss | Synlig Plus parkas, klasse 3 2822691  Denne parkasen fra Strakofa er produsert i en lett og myk kvalitet, noe som gjør den behagelig på. Mengden fluoriserende materiale og refleks gjør også at den gir 24t synlighet.  Jakken er i tillegg pustende, vind- og vanntett, og hetten en avtagbar.  Materiale: 100% polyester  Vekt: 260 g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-XEN 342:2017, thermal insulation 0,331 in combinati  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2011474-XS    AK2011474-4XL  Kommer i 3 fargekombinasjoner |
| Om oss  Synlig Plus pilotjakke, klasse 3 | **Synlig Plus pilot jakke, klasse 3 2822694**  Vinterbekledning med 24t synlighet.  Denne vatterte pilotjakken fra Synlig Plus-serien er laget i et lett og mykt materiale, og er i tillegg pustende, vind- og vanntett. Jakken er sertifisert i henhold til kravene for synlig bekledning.  Materiale: 100% polyester  Vekt: 260 g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-XEN 342:2017, thermal insulation 0,331 in combinati  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2011458-XS    AK22011458-4XL  Kommer i 3 fargekombinasjoner |
| Om oss  Synlig Plus vinterbukse, klasse 2 | **Synlig Plus vinterbukse, klasse 2 2822692**  En isolerende vinterbukse med 24t synlighet.  Synlig Plus vinterbukse er pustende, vind- og vanntett, og kvaliteten på buksen er lett og myk. Det gjør buksen komfortabel å bruke, selv om den er vattert. Denne vinterbuksen er sertifisert som synlig bekledning i klasse 2.  Materiale: 100% polyester  Vekt: 260 g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-XEN 342:2017, thermal insulation 0,331 in combinati  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1011083-XS    AK1011083-4XL  Kommer i 3 fargekombinasjoner |
| Om oss  Synlig Plus vinterdress, klasse 3 | **Synlig Plus vinterdress, klasse 3 2822693**  En varm og god vinterdress med synlighetsgrad klasse 3.  Denne vinterdressen fra Synlig Plus-serien er lett og myk, selv om den er vattert. Den er også pustende, vind- og vanntett.  Vinterdressen har en avtagbar hette, glidelås under ermer og innvendige sidelommer. I tillegg har den brystlomme med D-ring, ID- og kartlomme.  Materiale: 100% polyester  Vekt: 260 g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-XEN 342:2017, thermal insulation 0,331 in combinati  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK3010349-XS    AK3010349-4XL  Kommer i 3 fargekombinasjoner |
|  | **JAKKE Vision HV 433044**  Glidelås med trykknapper i front. Forlenget bakparti. Brystlommer med klaff. D-ring under høyre brystlommeklaff. Vertikal lomme med glidelås. Armlomme. Stikklommer. Justerbar midje og mansjett. To innerlommer. Kan utstyres med 9028 fleecefor  Materiale: 65% polyester/35% Bomull  Vekt: 245 g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:  CL.3  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2013297-XS    AK2013297-4XL  Kommer i 3 fargekombinasjoner  93 oransje/marine  94 gul/marine  92 gul/grå |
|  | **Dame JAKKE Vision HV 433944**  Glidelås med trykknapper i front. Forlenget bakparti. Brystlommer med klaff. D-ring under høyre brystlommeklaff. Vertikal lomme med glidelås. Armlomme. Stikklommer. Justerbar midje og mansjett. To innerlommer. Kan utstyres med 9028 fleecefor  Materiale: 65% polyester/35% Bomull  Vekt: 245 g/m2  Kjønn: Dame  Standard:  CL.3  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2013329-S (gul)  AK2013329-M  AK2013329-L  AK2013329-XL  AK2013329-XXL  Kommer i 2 fargekombinasjoner  93 oransje/marine  94 gul/marine |
|  | **BUKSE MED STRETCH Vision HV 432044**  Bukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet.  Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTPA forsterkning. Utvendige kneputelommer. Stretch i bakparti. To baklommer. HTPA forsterkning nederst på ben med trykknapper for justering av benvidde.  Materiale: 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastiske fibre  Vekt: 260 g/m2  Kjønn: Unisex  Standard:  CL.2  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK1012359-XS    AK1012359-4XL  Kommer i 2 fargekombinasjoner  93 oransje/marine  94 gul/marine |
|  | **DAME BUKSE MED STRETCH Vision HV 432944**  Damebukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet.  Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTPA forsterkning og utvendige kneputelommer. Stretch i bakparti. To baklommer. HTPA forsterkning nederst på ben med trykknapper for justering av benvidde  Materiale: 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastiske fibre  Vekt: 260 g/m2  Kjønn: Dame  Standard:  CL.2  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK1012373-XS    AK1012373-4XL  Kommer i 2 fargekombinasjoner  93 oransje/marine  94 gul/marine |
| Om oss  Synlig Plus jakke med uttagbart fôr, klasse 3 | **Synlig Plus jakke med uttagbart fôr, klasse 3**  **2842700**  Med utagbart fôr er dette en ypperlig helårsjakke fra Synlig Plus-serien. Den er pustende og vindtett, i tillegg til at den har en vannsøyle på 20 000 mm.  Jakken er sertifisert i henhold til ISO 20471 (synlighet) og er klasse 2 i størrelse XS. Fra størrelse S er den klasse 3.  Materiale: 100% polyester  Vekt: 275 g/m2  Kjønn: Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-XEN 342:2017, thermal insulation 0,331 in combinati   CL.3  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2011790-XS    AK2011790-4XL |
| MASCOT® Arbeidsklær | **ACCELERATE SAFE Kjeledress med knelommer**  **19519-236**  Lett og slitesterk stoffkvalitet med ripstop. Ripstop er en meget motstandsdyktig veving, som gjør at stoffet holder seg over lang tid.  Produktet er en kombinasjon av fast stoff og stretchstoff, og stretchstoffet er plassert der hvor det er behov for ekstra bevegelsesfrihet.  Lukking med toveis glidelås, vindklaff og trykknapper.  Tilgang til bukser innvendig fra begge sider.  Ergonomisk formede bukseben tilpasset til kroppens naturlige bevegelser.  Knelommene i slitesterk CORDURA® er regulerbare, slik at kneputene kan plasseres optimalt.  Samsertifisert for bruk med MASCOT kneputetype SHORT eller LONG, da høyden på knelommene kan justeres.  Produktet kan industrivaskes.  Materiale: 70% polyester/30% Bomull  Vekt: 215 g/m2  Kjønn: Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-X   CL.3  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK3010582-S    AK3010582-5XL  Kommer i 3 fargekombinasjoner |
| Oslo synlig regnjakke | **Oslo synlig regnjakke 1201634**  Denne regnjakken fra Oslo-serien er laget i et sterkt materiale, og er sertifisert i henhold til krav for synlig bekledning og begrenset flammespredning. Dette gjør den godt egnet for de som jobber innen vei- og anleggsbransjen.  Jakken har en romslig passform, skjult ID-lomme og hette med snor. Den har metallknapper i front, og disse er skjult med stormklaff.  Materiale: 100% PVC coated polyester  Vekt: 255 g/m2  Kjønn: Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-X   CL.3  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK5010051-XS    AK5010051-4XL  Kommer i 3 fargekombinasjoner |
| Oslo synlig regnbukse med seler | **Oslo synlig regnbukse 1201634**  Denne selebuksen oppfyller kravene for synlig bekledning i klasse 2, samtidig som der er sertifisert i henhold til ISO 14116 for begrenset flammespredning.  Som de andre plaggene i Oslo-serien, er selebuksen laget i et mykt, men sterkt materiale som er kuldebestandig. Den er vanntett og har sydde og sveisede sømmer, samt avtagbare seler  Materiale: 100% PVC coated polyester  Vekt: 255 g/m2  Kjønn: Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-X   CL.2  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2010052-XS    AK2010052-4XL  Kommer i 3 fargekombinasjoner |
|  | **YOU 4600 KARLSTAD**  Pro-Dry behandlet unisex t-shirt i fluoriserende farger med påsydde reflekser som sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Kontrastpaneler på skuldre. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. CE- merket.  EN 20471, klasse 2.  Materiale: 100% polyester  Vekt: 260 g/m2  Kjønn: Unisex  CL.2  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK7010921-XS    AK7010921-4XL  Kommer i 2 fargekombinasjoner |
|  | **YOU 9041 HAGFORS**  Unisex refleksvest til arbeidsbruk. Påsydde reflekser rundt midjen, over skuldre og ermer. 3/4 ermer, ID-lomme og pennehemper. Lommeåpninger i sidene. Glidelås i front.  Materiale: 100% polyester  Vekt: 130 g/m2  Kjønn: Unisex  CL.3  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK4010519-S    AK4010519-5XL  Kommer i 2 fargekombinasjoner |
|  | **YOU 9040 ODENSE**  Unisex refleksvest til arbeidsbruk. Påsydde refleksstriper sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Velcrolukning i front. Safety oppbevaringspose medfølger.  Materiale: 100% polyester  Vekt: 130 g/m2  Kjønn: Unisex  CL.2  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK904063042    AK904063056  Kommer i 2 fargekombinasjoner |
|  | **YOU 9050 GØTEBORG JR.**  Unisex refleksvest til barn. Påsydde refleksstriper sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Elastisk strikk og justerbar velcrolukning i sidene.  Grunnet sikkerhetskravene til refleksvestene, er plasseringen av refleksen på størrelse 2/3 år noe annerledes.  (XS = 8/12, XXS = 4/8, 3XS = 2/3)  Materiale: 100% polyester  Vekt: 130 g/m2  Kjønn: Unisex  CL.2  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK905063036 (2-3 år)  AK905063038 (4-8 år)  AK905063040 (8-12år)  Kommer i 2 fargekombinasjoner |
| MASCOT® Arbeidsklær  MASCOT® COMPLETE | **Mascot lær belte 50081-990-09**  Robust og slitesterkt i 100 % rent lær.  Tre lengder.  Nikkelfri spenne (i henhold til EU-krav). | TESS varenummer  AK9910363-100  AK9910363-120  AK9910363-140 |
| MASCOT® Arbeidsklær | **Mascot elastisk belte 50456-990-09**  Elastisk materiale som tilpasser seg kroppens form.  Spenne og belteavslutning er nikkelfrie i henhold til EU-krav.  Kraftig kvalitet som holder buksene på plass, selv når de er fylt opp med verktøy  55% polypropylen/30% elastan/15% polyester | TESS varenummer  AK9910365 |

**Arbeidstøy Bygg og Eiendom**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1500 CLASSIC T-SHIRT  Classic t-shirt i utmerket bomullskvalitet. Tidløs modell. Single jerseystrikket. Forsterket nakkebånd, 4- lags halsrib og skuldertape. Doble sømmer rundt hals og ermer. Forhåndskrympet for stabilitet. Matcher Classic fashion serien. Bredt fargeutvalg og størrelsesspekter gjør denne til et naturlig valg.  Materiale:100 % Økologisk Bomull  Vekt:165 g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant:Round  Erme:Short Sleeve  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK150019940    AK801031756 |
|  | **0170 PANTHER**  Collegegenser med 1/4 zip, flosset innside, doble sømmer og lycra i alle ribber. Utbyttbare stropper i kragen.  Materiale:50 % Bomull/ 50% Polyester  Vekt:280 g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant: ¼ Zip  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK0170199-S  AK0170199-4XL |
| MASCOT® Arbeidsklær | **Premium Performance Hettegenser 50566-963**  Premium Performance. Tofarget. Kraftig kvalitet. Kjemmet bomull. Børstet innside. Moderne passform. Hette med for. Glidelås er gjennomgående. Forlommer. Ribbestrikk i nedre kant og ved håndledd. Nakkebånd.  Materiale:60 % Bomull/ 40% Polyester  Vekt:340 g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant: ¼ Zip  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK6011478-XS  AK6011478-4XL |
| KJELEDRESS EDIS TRANBY | **TESS Kjeledress sommer**  Sommer kjeledress, skjult plastglidelås i front, fold i rygg, side- og baklommer, lårlomme, tommestokklomme, kneputelomme.  Materiale:65 % Bomull/ 35% Polyester  Vekt:340 g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant: ¼ Zip  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK3010442-XS  AK3010442-4XL |
| KJELEDRESS TESS | **TESS Kjeledress vinter**  Vanntett og foret kjeledress med tapede sømmer. Flere lommer for forskjellige funksjoner. Glidelås i bena. Lufting under armene. Strikk i livet.  Materiale:50 % Bomull/ 50% Oxford nylon  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK3010496-XS  AK3010496-4XL |
|  | **TESS Servicejakke sort**  Arbeidsjakke med glidelås i front, fold i rygg, brystlommer m/klaff, mobillomme, stikklommer.  ID kortholder, regulering nederst i erme og rundt midjen. Forlenget rygg.  Materiale:65 % Bomull/ 35% polyester  Vekt:245 g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2012309-XS  AK2012309-3XL |
| SERVICEJAKKE TESS | **TESS Servicejakke sort**  Moderne fasong og formsydde ermer som gir større bevegelsfrihet. 2 brystlommer og 2 sidelommer i front. Ekstra fold i rygg for god bevegelighet.  Forlenget rygg med justerings muligheter. Stramming nederst på ermene. Gule detaljer samt gul high-visibility refleksstripe på baksiden av ermet.  Materiale:65 % Bomull/ 35% polyester  Vekt:260 g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2013229-XS  AK2013229-3XL |
| MASCOT® Arbeidsklær | **ACCELERATE vinterjakke 18335-231-010**  Pustende, vind- og vanntett. Sømmer er tapet. Med CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Hetten er avtakbar, foret og har regulerbart strikksnøre. Lukking med glidelås og dobbelt vindklaff. Innerlomme med glidelås. ID-kortholderen kan tas av. Brystlomme med glidelås. Forlomme med glidelås. Snor i nedre kant er regulerbar. Ermer med CORDURA®-forsterkninger. Ribbestrikk (skjult i vindklaff) ved håndledd. Glidelås nederst på rygg innvendig til bruk ved trykk/broderi. Med trykk og reflekser.  Materiale:100% polyester  Vekt:210 g/m2  Kjønn:Unisex (kommer også som egen damemodell)  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2013119-XS  AK2013119-6XL |
| MASCOT® Arbeidsklær | **ACCELERATE skalljakke 18001-249-010**  Metervaren er lett. Pustende, vind- og vanntett. Sømmer er tapet. Hetten er avtakbar, foret og har regulerbart strikksnøre. Lukking med glidelås og innvendig vindklaff. Innerlomme med glidelås. ID-kortholderen kan tas av. Brystlomme med glidelås. Forlomme med glidelås. Snor i nedre kant er regulerbar. Ribbestrikk (skjult i vindklaff) ved håndledd. Med trykk og reflekser.  Materiale:100% polyester  Vekt:185 g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2013042-XS  AK2013042-4XL |
| BUKSE TESS BASIC | **TESS Servicebukse**  Arbeidsbukse i moderne jeansfit og formsydde knær som gir større bevegelsesfrihet. Innvendig knelommer med mulighet for to høydejusteringer. Lårlomme med mobillomme venstre ben, tommestokklomme høyre ben.  Kan bestilles med både kort og lang benlengde.  Materiale:65% polyester/35% bomull  Vekt:220 g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK1011815-42    AK1011815-64 |
| MASCOT® Arbeidsklær | **ACCELERATE Bukser med hengelomme**  **18031-311-010**  Stretch-stoffet er elastisk i alle retninger, noe som gir en unik bevegelsesfrihet der ingenting strammer eller sjenerer.  Det flerfunksjonelle stretch-stoffet kombinerer lav vekt med svært god slitestyrke, samtidig som det er vannavvisende.  Cordura®-forsterkede hengelommer.  Knelommene i slitesterk CORDURA® er regulerbare, slik at kneputene kan plasseres optimalt.  Kan bestilles med både kort og lang benlengde.  Materiale:92% polyamid/8% elastan  Vekt:235 g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1012290-42    AK1012290-64 |
| MASCOT® Arbeidsklær | **ACCELERATE Bukser 18479-311-010**  Stretch-stoffet er elastisk i alle retninger, noe som gir en unik bevegelsesfrihet der ingenting strammer eller sjenerer.  Det flerfunksjonelle stretch-stoffet kombinerer lav vekt med svært god slitestyrke, samtidig som det er vannavvisende.  Lavt liv med formskåret linning og god passform sørger for at buksene følger og støtter alle kroppens bevegelser.  Knelommene i slitesterk CORDURA® er regulerbare, slik at kneputene kan plasseres optimalt.  Kan bestilles med både kort og lang benlengde.  Materiale:92% polyamid/8% elastan  Vekt:235 g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1012287  AK1012287-42    AK1012287-68 |
| MASCOT® Arbeidsklær | **15089-154-09 Verktøyvest**  Et stort område av robust nettingstoff gjør vesten lett og luftig.  Brystlommen har innvendige Kevlar®-forsterkninger som er spesielt motstandsdyktig for spisse og skarpe gjenstander.  Hengelommer i slitesterkt CORDURA® med Kevlar®-forsterkninger - spesielt motstandsdyktig for spisse og skarpe gjenstander.  Justeringsknapper på sidene til bruk når man skal skifte lag under.  Ekstra synlig for omgivelsene ved hjelp av reflekseffekter.  Materiale:65% polyester/35% bomull  Vekt:260 g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK4010302-S  AK4010302-L  AK4010302-2XL |
|  | **JanusPro® Plus jakke  4417498**  JanusPro Plus jakke i tykk ullfrotté med metallfri glidelås og tommelhullgrep. Glattstrikket utside og frotté innside med svært høy andel merinoull (79 %). Naturlig flammehemmende, antistat- og lysbue-beskyttende i hele plaggets levetid.  Materiale:79 % Merinoull, 19% modacryl,2% antistat fiber  Vekt:390 g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2013759-XS  AK2013759-3XL |
|  | **JanusPro® Polo glidelås 4450893**  JanusPro® Extra trøye med halvhøy hals, metallfri glidelås og tommelhullgrep. Strikket med kraftig interlock-struktur og svært høy andel merinoull(78%). Naturlig flammehemmende, antistat- og lysbue-beskyttende i hele plaggets levetid. Kan vaskes på 60 grader.  Materiale:68 % Merinoull, 30% modacryl,2% carbon f  Vekt:225 g/m2  Hals: Høy m/zip  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK8010320-XXS    AK8010320-4XL |
|  | **JanusPro® Extra ulltrøye 4450890-886**  JanusPro® Extra trøye rund hals og tommelhullgrep, strikket med kraftig interlock-struktur og svært høy andel merinoull(68%). Naturlig flammehemmende, antistat- og lysbue-beskyttende i hele plaggets levetid. Kan vaskes på 60 grader.  Materiale:68 % Merinoull, 30% modacryl,2% carbon f  Vekt:225 g/m2  Hals: Rund  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK8010318-XXS    AK8010318-4XL |
|  | **JanusPro® Longs herre**  Herre longs med gylf og innsydd strikk i midjen, strikket med kraftig interlock-struktur og svært høy andel merinoull(68%). Naturlig flammehemmende, antistat- og lysbue-beskyttende i hele plaggets levetid. Kan vaskes på 60 grader.  Materiale:68 % Merinoull, 30% modacryl,2% carbon f  Vekt:225 g/m2  Kjønn: Herre (kan leveres som damemodell)  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK8010317-XS    AK8010317-5XL |

**Arbeidstøy Renhold og Hjemmesykepleie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Basic Active-T CLIQUE 029038  T-shirt laget med interlock-strikket stoff, sidesømmer, forsterket nakkebånd.  Materiale:100 % Polyester  Vekt:135 g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant:Round  Erme:Short Sleeve  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK7011920-XS  AK7011920-XXL  (Marine) |
| Et bilde som inneholder klær, Aktiv trøye, topp, T-shirt  Automatisk generert beskrivelse | New Classic-T CLIQUE 029360  Klassiske t-shirt med moderne passform. Forkrympet kjemmet bomull og ringspunnet garn. Dobbeltkrage med 5 % elastan. Rundstrikket herremodell og sidesømmer på damemodel  Materiale:100 % Bomull  Vekt:160 g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant:Round  Erme:Short Sleeve  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK7011150-XS  AK7011150-5XL |
| Et bilde som inneholder klær, Aktiv trøye, topp, stoff  Automatisk generert beskrivelse | CORE Unify Polo Shirt M Craft 1909138  Piquetrøye til herre i funksjonell resirkulert polyester. Piquetrøyen har behagelig passform og kommer med en Craft-logo på ermet.  Materiale:100 % resirkulert Polyester  Vekt:160 g/m2  Kjønn:Herre  Halskant:Polo  Erme:Short Sleeve  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK7012099-XS  AK7012099-4XL |
| Et bilde som inneholder klær, Aktiv trøye, topp, stoff  Automatisk generert beskrivelse | CORE Unify Polo Shirt W Craft 1909139  Piquetrøye til dame i funksjonell resirkulert polyester. Piquetrøyen har behagelig passform og kommer med en Craft-logo på ermet.  Materiale:100 % resirkulert Polyester  Vekt:160 g/m2  Kjønn:Dame  Halskant:Polo  Erme:Short Sleeve  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK7012209-XS  AK7012209-3XL |
| Et bilde som inneholder klær, genser, topp, erme  Automatisk generert beskrivelse | 3801 CLASSIC SWEATSHIRT  Unisex collegegenser i super kvalitet. Tidløs modell. Dobbel jerseystrikket, 2- lags rib med lycra i alle ribber. Flosset innside. Bredt fargeutvalg og størrelsesspekter gjør denne til et naturlig valg.  Materiale:75 % Bomull/25% polyester.  Vekt:320 g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant:Rund  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK380119942 (S)  AK380119958 (6XL) |
| Et bilde som inneholder klær, erme, topp, Aktiv trøye  Automatisk generert beskrivelse | Basic-T L/S CLIQUE 029360  Langermet t-shirt med god passform, bånd i nakke og elastan i hals ribb. Herremodellen er rundstrikket og dame har sidesømmer.  Materiale:100 % Bomull  Vekt:145 g/m2  Kjønn:Herre  Halskant:Round  Erme:Long Sleeve  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK6011573-XS  AK6011573-4XL  (SORT) |
|  | Basic-T L/S Ladies CLIQUE 029034  Langermet t-shirt med god passform, bånd i nakke og elastan i halsribb. Herremodellen er rundstrikket og dame har sidesømmer.  Materiale:100 % Bomull  Vekt:145 g/m2  Kjønn:Dame  Halskant:Round  Erme:Long Sleeve  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK6011581-XS  AK6011581-XXL |
| Et bilde som inneholder klær, erme, topp, Aktiv trøye  Automatisk generert beskrivelse | Rush LS Tee W Craft 1907365  Rush LS Tee er en lett langermet t-shirt i funksjonelt materiale som gir god fukttransport og kjøleeffekt..  Materiale:100 % Polyester  Kjønn:Dame  Halskant:Round  Erme:Long Sleeve  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK6012117-XS  AK6012117-XXL |
|  | Rush LS Tee M Craft 1907364  Rush LS Tee er en lett langermet t-shirt i funksjonelt materiale som gir god fukttransport og kjøleeffekt..  Materiale:100 % Polyester  Kjønn:Herre  Halskant:Round  Erme:Long Sleeve  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK6012116-XS  AK6012116-XXL |
|  | Basic Hoody Full zip Dame CLIQUE 021035  Hettejakke med ton-i-ton glidelås, to lommer i front og flatt snøre. Mykt stoff som er egnet for intensiv vasking med anti-pilling-finish. Elastisk ribb i ermet og nederkant. Tilpasset for hodetelefoner.  Materiale:65 % Polyester, 35 % Bomull  Vekt:280 g/m2  Kjønn:Dame  Halskant:Hood  Erme:Long Sleeve  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2012546-XS  AK2012546-3XL |
| Et bilde som inneholder klær, ytterklær, jakke, hette  Automatisk generert beskrivelse | Basic Hoody Full zip CLIQUE 021034  Hettejakke med ton-i-ton glidelås, to lommer i front og flatt snøre. Mykt stoff som er egnet for intensiv vasking med anti-pilling-finish. Elastisk ribb i ermet og nederkant. Tilpasset for hodetelefoner.  Materiale:65 % Polyester, 35 % Bomull  Vekt:280 g/m2  Kjønn:Herrer  Halskant:Hood  Erme:Long Sleeve  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2011782-XS  AK2011782-5XL |
|  | **CORE Explore Pants CRAFT 1910402**  Core Explore Pant er en allsidig og elastisk herrebukse og damebukse, som passer til de fleste typer utendørsaktiviteter.  • Funksjonelt og elastisk stoff.  • Beltehemper i livet.  • To håndlommer i sidene.  • En benlomme med glidelås.  • Baklommer med glidelås.  • Regular fit.  Materiale:92 % resirkulert polyester, 8% % Elastane  Kjønn: Dame og herre  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  Dame  AK1013455-XS  AK1013455-2XL  Herre  AK1013454-S  AK1013455-2XL |
|  | JanusPro® Plus jakke 4417498  JanusPro Plus jakke i tykk ullfrotté med metallfri glidelås og tommelhullgrep. Glattstrikket utside og frotté innside med svært høy andel merinoull (79 %). Naturlig flammehemmende, antistat- og lysbue-beskyttende i hele plaggets levetid.  Materiale:79 % Merinoull, 19% modacryl,2% antistat fiber  Vekt:390 g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2013759-XS  AK2013759-2XL |
| Sverre W. Monsen  Tilly Overforkle Unisex 1 Sverre W. Monsen | **Tilly Overforkle Unisex**  Sverre W. Monsen Artikkelnummer 32250602-541  Overforkle med to lommer fremme. Hempe og trykknapp for regulering av midje. Avrundet nederkant. Kan være noe liten i størrelsen. Lengde midt bak ca. 71cm i  To lommer / Smal modell / Hempe og trykknapper / Comfort stretch twill / Renhold  Materiale: 65 % Polyester/35% Bomull fiber  Vekt:205 g/m2  Kjønn:Dame  Normal maskinvask på 85° | TESS varenummer  AK9910666-M  AK9910666-L |
| Sverre W. Monsen  Gaby Vest Unisex 1 Sverre W. Monsen | **Gaby Vest Unisex**  Sverre W. Monsen Artikkelnummer H113844-541  Med sin rette passform er Gaby perfekt for både damer og herrer. Full av funksjoner som lommer, D-ringer, justeringsanordninger i sidene for å regulere midjen. Vesten passer ypperlig hvis du jobber med rengjøring og service. Lengde bak 66 cm i størrelse M.  Materiale:65 % Polyester/35% Bomull  Vekt:210 g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 85° | TESS varenummer  AK4010531-S  AK4010531-4XL |
|  | **Gayen Jacket DAME Art nr: 1000815**  3 in 1 dame jakke med uttagbar fleecejakke som kan brukes seperat. Vind og vanntett med tapede sømmer. To sidelommer, bryst lomme og innerlomme. Flere justeringsmuligheter, og avtagbar hette. Refleksdetaljer.  10 000 mm BIONIC i vannsøyle,  6 000 g/m²/24h pusteegensap.  Materiale jakke : 100% Nylon  Materiale fleece: 100% Polyester  Vekt:140 g/m2 og 280g/m2  Kjønn:Dame  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2013972-34  AK2013972-46 |
|  | Gayen Jacket W Art nr: 1000815  3 in 1 dame jakke med uttagbar fleecejakke som kan brukes seperat. Vind og vanntett med tapede sømmer. To sidelommer, bryst lomme og innerlomme. Flere justeringsmuligheter, og avtagbar hette. Refleksdetaljer.  10 000 mm BIONIC i vannsøyle,  6 000 g/m²/24h pusteegensap.  Materiale jakke : 100% Nylon  Materiale fleece: 100% Polyester  Vekt:140 g/m2 og 280g/m2  Kjønn:Dame  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2013973-34  AK2013973-46 |
|  | Gayen Jacket M  3 in 1 herre jakke med uttagbar fleecejakke som kan brukes seperat. Vind og vanntett med tapede sømmer. To sidelommer, bryst lomme og innerlomme. Flere justeringsmuligheter, og avtagbar hette. Refleksdetaljer.  10 000 mm BIONIC i vannsøyle,  6 000 g/m²/24h pusteegensap.  Materiale jakke : 100% Nylon  Materiale fleece: 100% Polyester  Vekt:140 g/m2 og 280g/m2  Kjønn: Herre  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2013970-S  AK2013970-3XL |
|  | 7271 RONDANE  Figursydd microfleecejakke til dame. Bredt fargeutvalg og god komfort gjør denne til en bestselger. Dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. Raglanermer. Praktiske stikklommer med glidelås i front. Regulerbar linning. Antipill – behandlet.  Materiale:100 % Polyester microfleece  Vekt:160 g/m2  Kjønn: Dame  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2010734-S  AK2010734-4XL |
|  | 7261 Gaustad  Figursydd microfleecejakke til herre. Bredt fargeutvalg og god komfort gjør denne til en bestselger. Dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. Raglanermer. Praktiske stikklommer med glidelås i front. Regulerbar linning. Antipill – behandlet.  Materiale:100 % Polyester microfleece  Vekt:160 g/m2  Kjønn: Herre  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2010740-S  AK2010740-4XL |

**Arbeidstøy Barnehage/Skole/Sfo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Presse | Stormberg  Ute resirkulert vinterdress Jet Black - 2 | Stormberg vinterdress til herre  Ute resirkulert vinterdress til herre er en varm og god vattert dress med vindtette og vanntette egenskaper. Den bestselgende kjeledressen er utviklet for kjølige vår, høst- og vinterdager. Dressen er populær til brett og skikjøring, til lek i snø, på tur med hund i all slags vær - og som utedress på jobb. Ute resirkulert vinterdress er en av Norges mest solgte dresser til ansatte i barnehager. Resirkulerte materialer er slitesterke og kvalitetsmessig like gode som tekstilmaterialer som ikke er resirkulerte. Gjenbruk og resirkulering av materialer bidrar til lavere klimagassutslipp og er en del av Stormbergs bærekraftsengasjement.   * Egnet til vår, høst og vinter * Vanntett, 15 000 mm vannsøyle * Vindtett * Fukttransporterende * Refleks   Materiale: 50 % Polyester/50% Oxford Nylon  Vekt:200 g/m2  Kjønn: Herre  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK301066-S  AK301066-M  AK301066-L  AK301066-XL  AK301066-XXL  AK301066-3XL |
| Presse | Stormberg  Ute resirkulert vinterdress m/korte ben Jet Black - 9 | **Stormberg vinterdress til Dame**  Ute resirkulert vinterdress til hdame er en varm og god vattert dress med vindtette og vanntette egenskaper. Den bestselgende kjeledressen er utviklet for kjølige vår, høst- og vinterdager. Dressen er populær til brett og skikjøring, til lek i snø, på tur med hund i all slags vær - og som utedress på jobb. Ute resirkulert vinterdress er en av Norges mest solgte dresser til ansatte i barnehager. Resirkulerte materialer er slitesterke og kvalitetsmessig like gode som tekstilmaterialer som ikke er resirkulerte. Gjenbruk og resirkulering av materialer bidrar til lavere klimagassutslipp og er en del av Stormbergs bærekraftsengasjement.   * Egnet til vår, høst og vinter * Vanntett, 15 000 mm vannsøyle * Vindtett * Fukttransporterende * Refleks   Materiale: 50 % Polyester/50% Oxford Nylon  Vekt:200 g/m2  Kjønn: Dame  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK301064-XS  AK301064-S  AK301064-L  AK301064-XL  AK301064-XXL  AK301064-3XL |
| Presse | Stormberg  Ute resirkulert vinterdress m/korte ben Jet Black - 9 | **Stormberg vinterdress til Dame kort modell**  Ute resirkulert vinterdress til hdame er en varm og god vattert dress med vindtette og vanntette egenskaper. Den bestselgende kjeledressen er utviklet for kjølige vår, høst- og vinterdager. Dressen er populær til brett og skikjøring, til lek i snø, på tur med hund i all slags vær - og som utedress på jobb. Ute resirkulert vinterdress er en av Norges mest solgte dresser til ansatte i barnehager. Resirkulerte materialer er slitesterke og kvalitetsmessig like gode som tekstilmaterialer som ikke er resirkulerte. Gjenbruk og resirkulering av materialer bidrar til lavere klimagassutslipp og er en del av Stormbergs bærekraftsengasjement.   * Egnet til vår, høst og vinter * Vanntett, 15 000 mm vannsøyle * Vindtett * Fukttransporterende * Refleks   Materiale: 50 % Polyester/50% Oxford Nylon  Vekt:200 g/m2  Kjønn: Dame  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK301065-XS  AK301065-S  AK301065-M  AK301065-L  AK301065-XL  AK301065-XXL  AK301065-3XL |
| Presse | Stormberg  Trollbakken vattert selebukse Jet Black - 2 | **SELEBUKSE TROLLBAKKEN DAME**  Trollbakken selebukse til dame er en lett vattert bukse i to-lags materiale med 4-veis stretch og svært gode vanntette og fukttransporterende evner. Selebuksen er utviklet for bruk i høst- og vinterhalvåret der aktivitetsnivået er svært høyt. Buksen passer ypperlig til bruk både på snowboard, alpint, ski og gåturer.  Vann- og vindtett, 15 000 mm vannsøyle  Fukttransporterende, 10 000 g/m2/24t  Avtagbare seler med gode justeringsmuligheter  Dobbel knepping i livet for bedre hold  Uttagbar snølås for kraftige sko, støvler og alpinstøvler  Borrelåsjustering nederst i beina.  Materiale: 50 % Polyester/50% Oxford Nylon  Vekt:200 g/m2  Kjønn: Dame  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1012973-S    AK1012973-5XL |
| Presse | Stormberg  Trollbakken vattert selebukse Jet Black - 4 | **SELEBUKSE TROLLBAKKEN**  Trollbakken selebukse er en lett vattert bukse i to-lags materiale med 4-veis stretch og svært gode vanntette og fukttransporterende evner. Selebuksen er utviklet for bruk i høst- og vinterhalvåret der aktivitetsnivået er svært høyt. Buksen passer ypperlig til bruk både på snowboard, alpint, ski og gåturer.  Vann- og vindtett, 15 000 mm vannsøyle  Fukttransporterende, 10 000 g/m2/24t  Avtagbare seler med gode justeringsmuligheter  Dobbel knepping i livet for bedre hold  Uttagbar snølås for kraftige sko, støvler og alpinstøvler  Borrelåsjustering nederst i beina.  Materiale: 50 % Polyester/50% Oxford Nylon  Vekt:200 g/m2  Kjønn: Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1012974-S    AK1012974-5XL |
|  | **ULLGENSER 4102 BESSEGGEN**    Supermyk unisex merinoullgenser til både arbeid og fritid. ¾ zip og kontrastfelt  inni krage og på ermeribb. Sertifisert  merinoull fra Australia. Den pustende  ullfiberen kan absorbere opptil 30% av sin egenvekt og gjør at du holder deg tørr og komfortabel uavhengig av temperatur. Vaskes på 30°C på ullprogram med vaskemiddel beregnet for ull. Kan strykes på lav varme. Tåler ikke rensing, klorbleking eller tørketromling. Strekkes lett i våt tilstand.  Materiale: 100% Merinoull  Kjønn: Unisex  Ullprogram 30° | TESS varenummer  AK6012002-XS    AK6012002-4XL  **Kommer i 3 farger** |
|  | **JanusPro® Polo glidelås 4450893**  JanusPro® Extra trøye med halvhøy hals, metallfri glidelås og tommelhullgrep. Strikket med kraftig interlock-struktur og svært høy andel merinoull(78%). Naturlig flammehemmende, antistat- og lysbue-beskyttende i hele plaggets levetid. Kan vaskes på 60 grader.  Materiale:68 % Merinoull, 30% modacryl,2% carbon f  Vekt:225 g/m2  Hals: Høy m/zip  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK8010320-XXS    AK8010320-4XL |
|  | 6535 Regnsett  Trikotmaterialet er rive- og slitesterkt og har lang levetid. Stretchfunksjonen gir stor bevegelsesfrihet. Sydde og sveisede sømmer. Det myke materialet beholder bevegeligheten også når det er kaldt. Sertifisert ifølge EU-standarden EN343, noe som innebærer at det er godkjent ifølge EUs regler for regntøy. Avtagbar hette med trykknapper. Ermekant med borrelås. Frontlommer med klaff. Justerbar snor i linningen nede. Refleks på skuldrene og i nakken. Buksen har strikk i midjen og lommeåpninger foran med klaff, noe som gjør det lett å komme til lommer på innsiden.  Materiale: 100 % polyuretanbelagt polyestertrikot  Vekt:170g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-X  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK5010382-XS  AK5010382-XXL  **Kommer i 2 farger** |
| Ona softrain jakke | **Ona softrain regnjakke 161075**  Ona er Aalesund Oljekledes egen fritidskolleksjon, og dette er en klassisk og funksjonell regnjakke for den som ønsker å være ute i all slags vær.  Den er vanntett og har en lun innside, samt et moderne design med små refleksdetaljer. Jakken har en komfortabel passform som gir god bevegelighet.  Materiale: 100 % polyester  Vekt:260g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-X  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK5010798-XS  AK5010798-3XL |
| Ona Softrain bukse | **Ona Softrain regnbukse 1610753**  Ona Softrain er en klassisk og funksjonell regnbukse fra vår egen fritidskolleksjon, spesielt utviklet for de som liker å være aktiv i all slags vær.  Buksen har et moderne design, en lun innside og justerbare benåpninger, samt ventilasjon i livet og en elastisk midje. Den har også en komfortabel passform, noe som gir god bevegelighet.  Materiale: 100 % polyester  Vekt:260g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-X  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK5010805-XXS    AK5010805-4XL |
| MASCOT® Arbeidsklær | **ADVANCED Vinterjakke 17035-411**  Stretch-stoffet er elastisk i alle retninger, noe som gir en unik bevegelsesfrihet der ingenting strammer eller sjenerer.  Det flerfunksjonelle stretch-stoffet kombinerer lav vekt med svært god slitestyrke, samtidig som det er vanntett.  Vann- og vindtett, samt pustende med tapede sømmer.  Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer varmen effektivt, er lett og myk, og fyller nesten ingenting når den presses sammen.  Ekstra synlig for omgivelsene ved hjelp av reflekseffekter.  Materiale: 87% polyamid/13% elastan  Vekt:200g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-X  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2012564-XXS    AK2012564-4XL  **Kommer i 2 farger** |
| MASCOT® Arbeidsklær | **ACCELERATE Vinterjakke dame 18045-249**  Spesialdesignet og figursydd til damer.  Pustende, vind- og vanntett.  Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer varmen effektivt, er lett og myk, og fyller nesten ingenting når den presses sammen.  Avtakbar, fóret hette med regulerbar, elastisk snøring.  Lukking med glidelås og innvendig vindklaff for å holde vinden ute.  Innvendig glidelås nederst i ryggen, muliggjør broderi/trykk på produktet.  Ekstra synlig for omgivelsene ved hjelp av reflekseffekter.  Materiale: 100% Polyester  Vekt:285g/m2  Kjønn:Dame  Standard:  EN 343:2019, 3-1-X  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2013079-XXS    AK2013079-4XL  **Kommer i 6 farger** |
| Frakk|515 | **Comfort Light FRAKK 113140**  Lett klassisk frakk i slitesterk polyester/bomull. PFAS-fri.  Skjulte trykknapper i front. To brystlommer der venstre med pennelomme. D-ring. Frontlommer. Innelomme. Åpning på baksiden.  Materiale: 65% polyester / 35% bomull  Vekt:245g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2011445-XS    AK2011445-3XL |

**Arbeidstøy Fysioterapi, friskliv og mestring**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JAKKE CRAFT RUSH WIND JKT | JAKKE CRAFT RUSH WIND JKT 1907379  Tynn og lett vindjakke i vevet funksjonsmateriale som gir god fukttransport. To lommer med glidelås.  Materiale: 100% polyester  Vekt:75g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2013974-XS    AK2013974-3XL  Kommer i 6 farger |
|  | **CRAFT ADV Nordic Ski Club Jacket 1912520**  ADV Nordic Ski Club Jacket er en tynn, vattert jakke for langrenn i kjølige og vindfulle forhold. Jakken har et resirkulert 2-lags vind- og vannavvisende materiale i front, og funksjonell trikot i ryggen for effektiv temperaturregulering.  • 2-lags vind- og vannavvisende stretchmateriale av resirkulert polyester i front og i ermene, WP 8,000/MVP 10,000  • Funksjonell trikot av resirkulert polyester i ryggen  • Vattert front med tynn vattering, 40 g/m2  • To sidelommer med glidelås  • Justerbar nederkant  • Elastisk trikot i mansjettene for en tight passform rundt håndleddene  • Teipede detaljer i front, på ermene og ryggen  Materiale: 100% polyester  Vekt:330g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2013986-XXS    AK2013986-3XL  **Kommer i 4 farger** |
|  | **CRAFT ADV Unify Pants 1909136**  Myk joggebukse produsert av resirkulert polyester. To lommer med glidelås.  • Behagelig passform  • Myk og funksjonell, resirkulert polyester  • To lommer med glidelås  Materiale: 100% resirkulert polyester  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1012950-XS    AK1012950-4XL  **Kommer i 2 farger** |
|  | **BUKSE CORE NORDIC SKI CLUB FZ 1912522**  Nordic Ski Club FZ Pants er en vind- og vanntett softshell-bukse for langrenn og lignende utendørsaktiviteter. Buksen er laget av et 3-lags materiale med bra stretch, og har funksjonell trikot på baksiden, som sørger for effektiv temperaturregulering. Plagget har også ergonomiskt formede knær som gir optimal passform og bevegelsesfrihet, samt hel glidelås i sidene som gjør det enkelt å ta buksen av og på.  • 3-lags vind- og vanntett softshell-materiale  • Hel glidelås i sidene  • Ergonomiskt formede knær  • Funksjonell trikot på beinets bakside  • Justerbar snor i midjen  • Elastisk mansjett  Materiale: 100% resirkulert polyester  Vekt:220g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1012952-XXS    AK1012952-3XL  **Kommer i 2 farger** |
|  | **Rush SS Tee 1907361**  Rush SS Tee er en lett t-shirt i funksjonelt materiale som gir god fukttransport og kjøleeffekt.  • Meshpanel i armhulen gir ekstra ventilasjon.  Materiale: 100% resirkulert polyester  Vekt:125g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant:Round  Erme:Short Sleeve  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK7012320-XXS    AK7012320-3XL  **Kommer i 10 farger** |

**Arbeidstøy Badeanlegg**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rush SS Tee 1907361  Rush SS Tee er en lett t-shirt i funksjonelt materiale som gir god fukttransport og kjøleeffekt.  • Meshpanel i armhulen gir ekstra ventilasjon.  Materiale: 100% resirkulert polyester  Vekt:125g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant:Round  Erme:Short Sleeve  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK7012320-XXS    AK7012320-3XL  Kommer i 10 farger |
|  | **Rush SS Tee dame 1907362**  Rush SS Tee er en lett t-shirt i funksjonelt materiale som gir god fukttransport og kjøleeffekt.  • Meshpanel i armhulen gir ekstra ventilasjon.  Materiale: 100% resirkulert polyester  Vekt:125g/m2  Kjønn:Dame  Halskant:Round  Erme:Short Sleeve  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK7012206-XXS    AK7012206-3XL  **Kommer i 10 farger** |
| SHORTS ESSENCE 5"" STRETCH | CRAFT SHORTS ESSENCE 5"" STRETCH 1908763  ADV Essence 5” Stretch Shorts har god passform og blir en favorittshorts. En teknisk avansert shorts produsert av resirkulert polyester og elastan. God stretch, innertruse og en høyere skjæring i sidene for ekstra bevegelsesfrihet. Passer til de fleste intensive fysiske aktiviteter.  • Refleksdetaljer for økt synlighet  • Justerbar snor i linningen  • Skjult lomme i midjen  • Elastiske innerbukse  • Craft logo i front  • Six dot logo bak  Materiale: 90 % Resirkulert Polyester, 10 % Elastan  Vekt:80g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1510465-XXS    AK1510465-3XL  **Kommer i 4 farger** |
|  | **CRAFT Rush Knickers 1907931**  Rush Knickers er en lettvekts 3/4 tights laget av elastisk og funksjonelt stoff som gir effektiv fukttransport og stor bevegelsesfrihet. Perfekt for merkevarebygging med klubb, sponsorer og firmalogoer.  • Lettvekts 3/4 tights med god stretch  • God fukttransport  Materiale: 86 % Resirkulert Polyester, 14 % Elastan  Vekt:220g/m2  Kjønn:Unisex (kommer også som ren damemodell 1907932)  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1510459-XXS    AK1510459-3XL  **Kommer i 2 farger** |
|  | **CRAFT ADV Explore Tech Shorts 1910394**  Avanserte friluftsshorts til herre av materiale med 4-veis-stretch og myk innside for optimal bevegelsesfrihet og komfort. Shortsen har justerbar midje, beltehemper og mange glidelåslommer.  Materiale: 92 % Polyamid, 8 % Elastan  Kjønn:Unisex (kommer også som ren damemodell 1910395)  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1510648-S    AK1510648-4XL  **Kommer i 2 farger** |
|  | **CRAFT Rush Wind Pants 1907382**  Tynn og lett vindbukse i et vevet funksjonsmateriale som gir god fukttransport. Sidelommer samt glidelås i benavslutning. Snøring i livet.  • Lett vindbukse  • God fukttransport  • Sidelommer  • Glidelås i benavslutning  • Snøring i livet  Materiale: 88 % Polyester, 12 % Elastan  Vekt:130g/m2  Kjønn:Unisex (kommer også som ren damemodell 1907383)  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1012622-S    AK1012622-3XL |
| Presse | Stormberg  CAPRIBUKSE HELLERFJELLET | CAPRIBUKSE HELLERFJELLET  Hellerfjellet capri til herre er en lett og hurtigtørkende capritights med en kroppsnær fasong. Tightsen består av to ulike materialer med fireveis stretch for å gi optimal bevegelsesfrihet uansett friluftsaktivitet.  Materiale: 84 % nylon og 16 % elastan  Vekt:165g/m2  Kjønn:Unisex  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1510497-S    AK1510497-3XL |
|  | CRAFT ADV Explore Fleece Midlayer 1910396  Lett mellomlagsjakke til herre laget av et tynt, elastisk og funksjonelt stoff som gir en utmerket regulering av kroppstemperatur under de fleste typer utendørsaktiviteter.  • Lett, elastisk og funksjonelt stoff.  • Brystlomme med glidelås.  • Reflekterende detaljer.  • Craft-logo på brystet og six-dot logo på ryggen.  • Regular fit.  Materiale: 89 % Polyester, 11 % Elastane  Vekt:195g/m2  Kjønn:Unisex (kommer også som ren damemodell 1910397)  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2013789-S    AK2013789-4XL  **Kommer i 4 farger** |
| Presse | Stormberg  Liadalen capri Jet Black - 6 | Liadalen capri knebukse  Liadalen capri til dame er en populær og lett knebukse med fireveis stretch. Den er hurtigtørkende og spesielt utviklet for et aktivt friluftsliv. Med sin kroppsnære passform og elastiske egenskaper gir denne caprien deg optimal bevegelsesfrihet, og blir fort en favoritt på tur.  Materiale: 88 % Polyester, 12 % Elastane  Vekt:150g/m2  Kjønn:Dame  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1510487-XS    AK1510487-3XL |

**Arbeidstøy Brann og redning**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JAKKE ARBEID 4WS-4057 VANNTETT | JAKKE ARBEID 4WS-4057 VANNTETT med stretch  Pustende, vind- og vanntett regnjakke med teipede strekksømmer. Vanntetthet: ≥20 000 MM. Pusteevne: 8000g/m2/24t. Avtakbar ID-kortholder. Elastisk vindfang ved håndleddet. En intern mobiltelefonlomme inkl. løkker for headset. Skjult glidelås med borrelås. To innvendige lommer.  Materiale: 100 % polyesterstretch med PU-membran  Vekt:250g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-X  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK2013665-XS    AK2013665-6XL |
| REGNBUKSE HÅNDVERK | **Skallbukse Håndverk med stretch 4WS-4083-07**  100% Polyester Stretch med PU Membran, 250 g/m²  Foer: 100% Polyester Mesh  Åndbar, vind- og vandtæt med tapede strækbare sømme  Vandtæthed: ≥20.000 MM  Åndbarhed: 10.000g/m2/24h  Materiale: 100 % polyesterstretch med PU-membran  Vekt:250g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-X  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK1012719-XS    AK1012719-4XL |
|  | **JanusPro® Plus jakke  4417498**  JanusPro Plus jakke i tykk ullfrotté med metallfri glidelås og tommelhullgrep. Glattstrikket utside og frotté innside med svært høy andel merinoull (79 %). Naturlig flammehemmende, antistat- og lysbue-beskyttende i hele plaggets levetid.  Materiale:79 % Merinoull, 19% modacryl,2% antistat fiber  Vekt:390 g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2013759-XS    AK2013759-3XL |
|  | **JanusPro® Polo glidelås 4450893**  JanusPro® Extra trøye med halvhøy hals, metallfri glidelås og tommelhullgrep. Strikket med kraftig interlock-struktur og svært høy andel merinoull(78%). Naturlig flammehemmende, antistat- og lysbue-beskyttende i hele plaggets levetid. Kan vaskes på 60 grader.  Materiale:68 % Merinoull, 30% modacryl,2% carbon f  Vekt:225 g/m2  Hals: Høy m/zip  Kjønn:Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK8010320-XXS    AK8010320-4XL |
|  | **JanusPro® Longs herre**  Herre longs med gylf og innsydd strikk i midjen, strikket med kraftig interlock-struktur og svært høy andel merinoull(68%). Naturlig flammehemmende, antistat- og lysbue-beskyttende i hele plaggets levetid. Kan vaskes på 60 grader.  Materiale:68 % Merinoull, 30% modacryl,2% carbon f  Vekt:225 g/m2  Kjønn: Unisex  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK8010317-XS    AK8010317-5XL |
| Granberg - Work and Safety Gloves Solutions  ARBEIDSHANSKER | ARBEIDSHANSKER  Svinespaltskinn med gummiert mansjett, halvfôret.  Universale allroundhansker til oppgaver der slitestyrke har moderat prioritet  Pustende  Gummiert mansjett | TESS varenummer  AH1010043-8  AH1010043-9  AH1010043-10  AH1010043-11 |

**Arbeidstøy Diverse**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LUE 9045 | LUE 9045  Strikket vinterlue uten/ øreklaff  Materiale: 100% akryl  Bruker: Univerelt  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK9010207 |
| BLAKLÄDER - Arbeitskleidung & Workwear mit Schweden Power | GenXtreme.de  VINTERLUE MED ØRELAPPER | **VINTERLUE MED ØRELAPPER**  Komfortabel, smidig og varmende vintercaps med ørelapper. Har et betryggende fleecefôr som gir ekstra varme og en mindre skjerm for beskyttelse. Laget med easy-care akryll.  Materiale: 100% akryl  Bruker: Univerelt  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK9010808-S/M  AK9010808-L/XL |
| ULLSOKKER 7501 JANUSPRO | ULLSOKKER 7501 JANUSPRO  JanusPro® tynn ullsokk. Ribbestrikket i skaftet og glattstrikket i fot. Antifilt behandlet merinoull.  Materiale: 65 % merinoull / 32% polyamid / 3% elastan  Bruker: Univerelt  Standard:    Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK9010720-3539  AK9010720-4047 |
|  | 1500 CLASSIC T-SHIRT  Classic t-shirt i utmerket bomullskvalitet. Tidløs modell. Single jerseystrikket. Forsterket nakkebånd, 4- lags halsrib og skuldertape. Doble sømmer rundt hals og ermer. Forhåndskrympet for stabilitet. Matcher Classic fashion serien. **Bredt fargeutvalg** og størrelsesspekter gjør denne til et naturlig valg.  Materiale:100 % Økologisk Bomull  Vekt:165 g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant:Round  Erme:Short Sleeve  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK150019940    AK150019956 |
| COLLEGEGENSER YOU CLASSIC | **3801 CLASSIC SWEATSHIRT**  Unisex collegegenser i super kvalitet. Tidløs modell. Dobbel jerseystrikket, 2- lags rib med lycra i alle ribber. Flosset innside. Bredt fargeutvalg og størrelsesspekter gjør denne til et naturlig valg.  Materiale:75 % Bomull/25% polyester.  Vekt:320 g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant:Rund  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK380119940    AK380119956 |
|  | **0170 PANTHER**  Collegegenser med 1/4 zip, flosset innside, doble sømmer og lycra i alle ribber. Utbyttbare stropper i kragen.  Materiale:50 % Bomull/ 50% Polyester  Vekt:280 g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant: ¼ Zip  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK0170199-S    AK0170199-4XL |
| Et bilde som inneholder klær, Aktiv trøye, topp, stoff  Automatisk generert beskrivelse | **CORE Unify Polo Shirt M Craft 1909138**  Piquetrøye til herre i funksjonell resirkulert polyester. Piquetrøyen har behagelig passform og kommer med en Craft-logo på ermet.  Materiale:100 % resirkulert Polyester  Vekt:160 g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant:Polo  Erme:Short Sleeve  Normal maskinvask på 40 | TESS varenummer  AK7012209-XS  AK7012209-3XL |
| PIQUE CLIQUE 30580 | PIQUE CLIQUE 30580  Basic polo pique med god passform. Tre ton-i-ton knapper.  Materiale: 100% Bomul  Vekt:160 g/m2  Kjønn:Unisex  Halskant:Polo  Erme:Short Sleeve  Normal maskinvask på 40 | TESS varenummer  AK7011712-XS    AK7011712-4XL |
|  | 7271 RONDANE  Figursydd microfleecejakke til dame. Bredt fargeutvalg og god komfort gjør denne til en bestselger. Dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. Raglanermer. Praktiske stikklommer med glidelås i front. Regulerbar linning. Antipill – behandlet.  Materiale:100 % Polyester microfleece  Vekt:160 g/m2  Kjønn: Dame  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2010734-S  AK2010734-4XL |
|  | 7261 Gaustad  Figursydd microfleecejakke til herre. Bredt fargeutvalg og god komfort gjør denne til en bestselger. Dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. Raglanermer. Praktiske stikklommer med glidelås i front. Regulerbar linning. Antipill – behandlet.  Materiale:100 % Polyester microfleece  Vekt:160 g/m2  Kjønn: Herre  Normal maskinvask på 60° | TESS varenummer  AK2010740-S  AK2010740-4XL |
|  | 6535 Regnsett  Trikotmaterialet er rive- og slitesterkt og har lang levetid. Stretchfunksjonen gir stor bevegelsesfrihet. Sydde og sveisede sømmer. Det myke materialet beholder bevegeligheten også når det er kaldt. Sertifisert ifølge EU-standarden EN343, noe som innebærer at det er godkjent ifølge EUs regler for regntøy. Avtagbar hette med trykknapper. Ermekant med borrelås. Frontlommer med klaff. Justerbar snor i linningen nede. Refleks på skuldrene og i nakken. Buksen har strikk i midjen og lommeåpninger foran med klaff, noe som gjør det lett å komme til lommer på innsiden.  Materiale: 100 % polyuretanbelagt polyestertrikot  Vekt:170g/m2  Kjønn:Unisex  Standard:  EN 343:2019, 3-1-X  Normal maskinvask på 40° | TESS varenummer  AK5010382-XS  AK5010382-XXL  **Kommer i 2 farger** |

**Personlig vern**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERNEDRESS 4540+ 3M | VERNEDRESS 4540+ 3M  3M 4540+ er en vernedress i et mikrporøst PE materiale i Type 5/6 som beskytter mot farlige partikler og væskesprut. Den har også et pustende panel på ryggen gir økt luftgjennomstrømning og dermed mindre varmeopbygging. 4540+ er antistatisk behandlet, har 2-veis glidelås med glidelåsbeskytter og slipper lite fiber. Hette med 3-panels design sikrer bedre tilpasning. Dressen har strikkede mansjetter, elastisk midje og ankler for bedre komfort.Laget av et førsteklasses, ikke-vevd bikomponentlaminat og har et pustende, trekantet SMMMS-ryggpanel som gir økt komfort. Denne myke vernedressen med lav vekt gir glimrende beskyttelse mot farlige partikler og begrenset væskesprut.  Materiale: 100 % polypropylen  Vekt:214,45g/m2 | TESS varenummer  AB1010036-S    AB1010036-4XL |
| ØREPROPPER 1100 3M | **ØREPROPPER 1100 3M**  Myke skumørepropper med maksimal komfort og lavt trykk inni øret  Glatt og smussbestandig overflate gir bedre hygiene, holdbarhet og komfort  Konisk design gir god passform på et bredt spekter av øregangstørrelser  Det myke hypoallergeniske skummet mykner med kroppstemperaturen så snart proppene er satt inn – for komfortabel og langvarig bruk  Reduserer støynivåer opp til 35 dB, og er nøye testet i henhold til EN 352-2:2020 | TESS varenummer  VE1100  200 par pr. pakke |
| ØREKLOKKE PELTOR X SERIEN  ØREKLOKKE PELTOR X SERIEN  ØREKLOKKE PELTOR X SERIEN | **ØREKLOKKE PELTOR X SERIEN hodefeste**  Peltor X1 - Øreklokke med lav profil og god komfort. Tilsvarer Optime I.Peltor X2 - Øreklokke med middels profil og god komfort. Tilsvarer Optime II.Peltor X3 - Øreklokke med middels profil og god komfort. Tilsvarer Optime III.Peltor X4 - Øreklokke med lav profil og god komfort. Nytt produkt. Har profil som Optime I, men dempning som Optime III.Peltor X5 - Øreklokke med stor profil og god komfort. Nytt produkt. Egner seg godt der det er krav om svært god dempning.  Standard:  EN 352-1:2002, EN 352-3:2002 | TESS varenummer  X1 : AV1010117  X2 : AV1010119  X3 : AV1010121 |
| ØREKLOKKE PELTOR X SERIEN  ØREKLOKKE PELTOR X SERIEN  ØREKLOKKE PELTOR X SERIEN | **ØREKLOKKE PELTOR X SERIEN hjelmfeste**  Peltor X1 - Øreklokke med lav profil og god komfort. Tilsvarer Optime I.Peltor X2 - Øreklokke med middels profil og god komfort. Tilsvarer Optime II.Peltor X3 - Øreklokke med middels profil og god komfort. Tilsvarer Optime III.Peltor X4 - Øreklokke med lav profil og god komfort. Nytt produkt. Har profil som Optime I, men dempning som Optime III.Peltor X5 - Øreklokke med stor profil og god komfort. Nytt produkt. Egner seg godt der det er krav om svært god dempning.  Standard:  EN 352-1:2002, EN 352-3:2002 | TESS varenummer  X1: AV1010118  X2: AV1010118  X3: AV1010118 |
| ØREKLOKKE LITECOM | **ØREKLOKKE LITECOM**  Øreklokke/Headsett med integrert 2-veiskommunikasjonsradio og meget god støydemping. 8 kanaler i PMR446 båndet. Støykompensert elektret talemikrofon med VOX-funksjonalitet.  Standard:  EN 352-1:2002, EN 352-3:2002 | TESS varenummer  AV1010153 |
| VERNEHJELM G3000 MED RATTJUSTERING-VENTILERT | VERNEHJELM G3000 MED RATTJUSTERING-VENTILERT  3M™ vernehjelmer i G3000-serien er designet i nært samarbeid med skogs- og industriarbeidere. De er beregnet på bruk i barske miljøer med store krav til effektiv beskyttelse, glimrende ventilasjon og maksimalt synsfelt. Slankt design som gjør at fallende gjenstander enkelt sklir av og ikke slår hjelmen ut av stilling. Det avrundede designet uten skarpe eller utstikkende deler, det svært komfortable fôret og den enkle justeringen av nakkestroppen gjør G3000 unik.  Standard: EN397 Vekt gr:310 | TESS varenummer  AX1010071 |
| VERNEHJELM MED INTEGRERT BRILLE | VERNEHJELM MED INTEGRERT BRILLE  Vernehjelm som kombinerer hodevern og øyevern på en unik måte. Hjelmen er utstyrt med regulerbare lufteventiler. Leveres komplett med hjelminnredning.  Standard: EN 397 (-30 °C), EN 166 1F, EN 172, EN 170  Vekt gr: 470 | TESS varenummer  VE2016WS |
| HJELMLUE POPLIN | HJELMLUE POPLIN | TESS varenummer  VE113390 |
| HANSKE MONTERING EDIS SUMMERGRIP 10 | HANSKE MONTERING EDIS SUMMERGRIP  Til allsidig arbeid med krav til fingerfølsomhet + slitestyrke.  Standard:  EN420, EN388 (4131), Øko-TEX lisensnr. SHGO 114383 | TESS varenummer  AH1010449-7  AH1010449-8  AH1010449-9  AH1010449-10  AH1010449-11 |
| MONTERINGSHANSKE VINTER | MONTERINGSHANSKE VINTER  Til allsidig arbeid med krav til fingerfølsomhet + slitestyrke.  Standard:  EN 388 (3142) EN 511 (12X) | TESS varenummer  AH1010450-8  AH1010450-9  AH1010450-10  AH1010450-10 |
| MONTERINGSHANSKE VINTER | MONTERINGSHANSKE VINTER  Dobbelt lateksbelegg, akrylfôr  Passformen og bevegeligheten gir god komfort og fingerfølsomhet  Belegget av vanntett lateks gjør hanskene spesielt egnet for vått arbeid og arbeid i våte miljøer  Belegget av sandaktig lateksskum sikrer en utmerket våt-, tørr-, og oljegrep  Matgodkjente  Gir god varmeisolasjon  Vanntett, rivesterk og kuldebestandig  Standard:  EN 388:2003 EN 511:2006 EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 EN 1186 CE Cat.II | TESS varenummer  AH1010784-7  AH1010784-8  AH1010784-9  AH1010784-10  AH1010784-11  AH1010784-12 |
| MONTERINGSHANSKE TVERKEN | MONTERINGSHANSKE TVERKEN  Allround monteringshanske i slitesterkt svineskinn. Borrelåslukking og bomullshåndbak i stretchmateriale. En fleksibel og behagelig hanske med god fingerfølsomhet.  Materiale:  Svineskinn/ Syntetisk tekstil  Standard:  EN420, EN388 (3232), EN511 | TESS varenummer  AH1010453-7  AH1010453-8  AH1010453-9  AH1010453-10  AH1010453-11 |
| MONTERINGSHANSKE SUPRAFLEX | MONTERINGSHANSKE SUPRAFLEX  En tettsittende 18G Nylon hanske med vanntett og pustende PU Simplex (tm) materiale. Hansken er godkjent mot virus og kan benyttes i matvareproduksjon. Egner seg godt som alternativ til engangshanske. God grep.  Materiale:  Polyurethan Simplex®  Standard:  EN388, EN ISO 374-5 | TESS varenummer  AH1011106-6  AH1011106-7  AH1011106-8  AH1011106-9  AH1011106-10  AH1011106-11 |
| HANSKE NÅLESTIKK GRANBERG | HANSKE NÅLESTIKK GRANBERG  Polyesterfôr, helbelagt med lateksskum, nålestikkbestandig materiale  Nålestikkbestandig materiale i håndflaten, fingrene og fingertuppene gir beskyttelse mot sprøytespisser og øker kuttbeskyttelsen  Testet med hypodermisk nål (25 gauge). Punkteringsmotstand er nivå 5  Gir ekstrem beskyttelse mot kutt, EN388:2016 nivå F (høyeste nivå)  Godt grep under tørre og våte forhold  Kuttbestandig og punkteringsbestandig  Standard:  ASTM F2878-2010, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, ANSI/ISEA 105-2016 | TESS varenummer  AH1011226-8  AH1011226-9  AH1011226-10  AH1011226-11 |
| KJEMIKALIEHANSKE PHULAX G-900 | NITRIL KJEMIKALIEHANSKE PHULAX G-900  Mathåndtering, fiske/foredling, generelt bruk i vått miljø, kjemiske miljøer  Tåler fiskefett, særlig laksefett  Anatomisk passform for best mulig komfort  Den lange mansjetten utvider hanskenes bruksområde  Standard:  EN 420:2003 + A1:2009 EN 1186 EN 388:2003 EN 388:2016 EN 374:2016 | TESS varenummer  AH1010166-7  AH1010166-8  AH1010166-9  AH1010166-10  AH1010166-11  AH1010166-12 |
| KJEMIKALIEHANSKE VINTER | NITRIL KJEMIKALIEHANSKE VINTER  Matindustrien, Håndtering av syrebad, rengjøring av kar og trål, industriell rengjøring, avløpsrenseanlegg og deponi, håndtering av kjemikalier.  Med langsveiset nitril mansjett. Vinterfòret.  Standard:  EN 420:2003 + A1:2009 EN 1186 EN 388:2003 EN 388:2016 EN 374:2016 | TESS varenummer  AH1010227-8  AH1010227-9  AH1010227-10  AH1010227-11 |
| FALLSELE IGNITE TRION G1131M | **FALLSELE IGNITE TRION G1131M**  Justering av spenner hofter, Justering av spenner ben, Justering av spenner skuldre  Dorsalt festepunkt av aluminium, festepunkt av aluminium på siden, festepunkt av sternal aluminium  Oktalock, pinnespenne  Fallindikator, Webbing tilbakespoling  Ryggpolstring, benpolstring avtakbar, avtagbar skulderpolstring  Materiale:  Aluminium, polyester, rustfritt stål, stål  Sertifisering:  EN 358:2018, EN 361:2002  **Vekt kg:**2,39 | TESS varenummer  AU10239-XS/M  AU10239-M/XXL  AU10239-XXL/5XL |
| VERNEBRILLE TESS SPORT VERNEBRILLE TESS SPORT | **VERNEBRILLE TESS SPORT**  En sporty brille med moderne design. Sort ramme med orange detaljer. Rette brillestenger med gumierte tupper. Leveres med klar og grå polykarbonat linse.  Standard:  EN 166:2001, 1FT | TESS varenummer  Klar: AA3010195  Grå: AA3010196 |
|  | **PS18 - Polar Star vernebrille**  Polar Star er et moderne sportsutseende, med to linser. Dens polariserte linser bidrar til å stoppe enhver blendingseffekt, redusere øyet tretthet og forbedre kontrastnivået og fargesynligheten. Denne høyytelsesstilen reduserer skadelig effekt av UV-stråler og er ideell for personer som arbeider rundt vannoverflater. Kontrastfargetips og nesebro for overlegen komfort og at brillen sitter på plass  Standarder: EN 166 1 FT, EN 172 5-3.1, ANSI/ISEA Z87 + U6 L3  AS/NZS 1337.1 | TESS varenummer  AA3010368 |
| VISIR FOR VERNEHJELMER, DELER OG TILBEHØR | **VISIR FOR VERNEHJELMER**  Beskyttelse av hode, ansikt og hørsel.  Visir V4F Polykarbonat klar med brem og feste til hjelm  EN166 klasse 1F | TESS varenummer  AA1010019 |
| KNEPUTER | **TRANEMO KNEPUTER**  Materiale:  100% EVA, EN ISO 11612 A1  Standard:  EN14404 | TESS varenummer  AK9910686 |
| GASS-DAMPFILTER TIL HEL- OG HALVMASKE | **3M GASS-DAMPFILTER TIL HEL- OG HALVMASKE**  Alle 3M gass-/dampfiltre, med unntak av spesialfilter (VE6098 og VE6099)for helmaske (6000-og 400-serien), passer til TESS as lagerførte 3M halv- og helmasker.  Standard:  EN 14387:2004 + A1:2008  Filterklasse: A2 (Organiske gasser) | TESS varenummer  VE6055 |
| HALVMASKE 7500-SERIEN 3M | 3M HALVMASKE 7500-SERIEN  Standard:  EN140:1998  EN 136 klasse 1. Filter EN141, EN14387 | TESS varenummer  VE7502 |
| HELMASKE 6000-SERIEN 3M | 3M HELMASKE 6000-SERIEN  6000-serien helmaske er blant de letteste på markedet. Den lagerføres hos TESS as i størrelse large, men kan også skaffes i small og medium. Helmasken har en stor ansiktsskjerm som er motstandsdyktig mot riper og kjemikalier. Den er også tilgjengelig med brillesett. Den er utstyrt med en talemembran og benyttes med doble filtre og bajonett festesystem.  Standard:  EN 136:1998 | TESS varenummer  Str S: VE6700S  Str M: VE6800S  Str L: VE6900S |
| STØVMASKE MED VENTIL 8822 | P2 støvmaske med ventil (10pk) 3M 8822  Ultralydsveisede hodestropper  Justerbar nesebro for bedre passform og mindre dugg på briller  Skumpolstring rundt nesebroen for ekstra komfort  Høy ytelse utåndingsventil for å redusere varmen og gi komfort når den brukes i varme og fuktige forhold  Komfortabel kopp-maske  CE sertifisert  CE-CAT III | TESS varenummer  VE8822 |
| STØVMASKE 9332+ 3M | P3 foldbar Støvmaske med ventil (10pk) 3M 9332  Masken benyttes bl.a. innen mekanisk industri ved feiing, sliping og boring.   * Filterteknologi med lav pustemotstand gjør det lettere å puste * Hakeklaffen gjør masken enkel å ta på seg og tilpasse * Fargekodede hodestrikker sørger for enkel identifikasjon: rødt for FFP3 (NFP 50). * Cool Flow™ ventilen reduserer varmeoppbyggingen i varme og fuktige omgivelser   CE-sertifisert  CE-CAT III | TESS varenummer  VE9332 |
| HALVMASKE VEDLIKEHOLDSFRI 4000+ SERIEN | 3M HALVMASKE VEDLIKEHOLDSFRI 4000+ SERIEN  3M™ 4000+ Serien Vedlikeholdsfrie Halvmasker er vedlikeholdsfri, har integrerte filtre og er klar til bruk. En forbedret utåndingsventil gir lavere pustemotstand ved utånding, og masken har en myk og fleksibel ansiktstetning som er allergenfri. En forseglbar oppbevaringspose for praktisk og hygienisk oppbevaring følger med. Posen kan også brukes ved transport.  Klasse: A1 P2  Standard: EN 405:2001+A1:2009 | TESS varenummer  AA2010294 |

**Arbeidsko med vern**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 52821 312 08M | Sievi GT Roller+ S3  Utside i børstet og semsket skinn med PU-overflate. GORE-TEX-fôr, som er et vanntett fôrmateriale som lar foten puste og samtidig holder fuktigheten ute av skoen. BOA® Fit System snøremekanismen som gjør skoen rask å ta på seg | TESS varenummer  H: AS1010278-str  D: AS1010277-str  Dame fra 36 til 38  Herre fra 39 til 47 |
| 52125 312 25M | **Sievi Viper Roller+ S3**  Slitesterke og sporty lave sko med tåhette i kompositt. 3D-dry foret gjør skoene mer luftig. To-lags såle gir den beste slitestyrke og takket være det fleksible sålemønsteret bøyer skoen seg optimalt. FlexStep®-sålen sikrer utmerket støtdemping. | TESS varenummer  H: AS1010917-str  D: AS1010916-str  Dame fra 35 til 38  Herre fra 39 til 47 |
| 52825 312 82M | **Sievi GT Roller High+ S3**  GT Roller High skoletter kombinerer de beste varemerkene for overlegen komfort: GORE-TEX garanterer optimal pusteevne, vanntetthet og komfort, mens strammemekanismen BOA® lukker skoene enkelt og jevnt. GT Roller High passer perfekt og holder føttene dine tørre hele dagen under alle forhold. | TESS varenummer  H: AS1010428-str  D: AS1010427-str  Dame fra 36 til 38  Herre fra 39 til 47 |
| 52451 373 08M | Sievi Hiker Roller XL+ S3  Vår nye Hiker Roller skolett gir maksimal komfort da den nå leveres med den elastiske FlexEnergy®-komponenten. Denne komponenten absorberer energien som oppstår ved bevegelse og tilbakefører over 55 % til brukeren. Skoletten er utstyrt med Sievi TractionPro® yttersåle som har markedets beste friksjonsegenskaper, uansett forhold. I tilleg har modellen den brukervennlige strammemekanismen BOA® Fit System. | TESS varenummer  H: AS1010973-str  D: AS1010972-str  Dame fra 36 til 38  Herre fra 39 til 47 |
| 52122 113 25M2 | Sievi ViperX High+ S3S  Skoene er utstyrt med spikertrampvern i komposittekstil, som er utviklet for å beskytte mot enda tynnere spikre enn tidligere. Overflatemateriale i solid og pustende splittskinn. 3D-dry®-fôr som fjerner fukt effektivt gir skoene høy pusteevne. Metallfrie. | TESS varenummer  H: AS1010895-str  D: AS1010894-str  Dame fra 35 til 38  Herre fra 39 til 47 |
| 52853 373 71M | Sievi GT 25 XL+ S7  GT 25 XL+ har GORE-TEX for varierte værforhold. GORE-TEX er en vanntett og pustende mikroporøs menbran som lamineres på skoen. Foten beskyttes med en tåhette i kompositt og spikertramp i stål. Overdelen er laget av slitesterkt narvskinn. Den har glidelås og snøring. DUAL Comfort-innleggssåler gir ekstra komfort | TESS varenummer  H: AS5010403-str  D: AS5010402-str  Dame fra 36 til 38  Herre fra 39 til 47 |
| 52137 312 25M | **Sievi Viper 2+ S3**  Slitesterke og sporty lave sko med tåhette i kompositt og spikertrampvern i stål. Det luftige 3D-dry®-fôret øker pusteevnen. To-lags såle gir den beste slitestyrke og takket være det fleksible sålemønsteret bøyer skoen seg optimalt. FlexStep®-sålen sikrer utmerket støtdemping. | TESS varenummer  H: AS1010913-str  D: AS1010912-str  Dame fra 35 til 38  Herre fra 39 til 47 |
| VERNESTØVEL NEW TANKER | COFRA VERNESTØVEL NEW TANKER  PU isolerer bedre mot kulde enn PVC og gummi. Yttersålen er olje-, syre- og bensinbestandig. Støvelen er antistatisk og sklisikker. | TESS varenummer  AS5010348-36  AS5010348-48 |
|  | MASCOT F1680 Vernesko  **Med den revolusjonerende Carbon Plate Technology kan du oppleve en eksplosjon av komfort og ytelse i verneskoene dine som du tidligere bare har opplevd i løpesko.**  Den fremste delen av skoen bøyes fleksibelt sammen med foten. Overmateriale av slitesterk tekstil. Lukkes og åpnes med BOA® Fit System, som består av vriknapp, metalltråd og guides. Hælen er fôret med Memory foam på innsiden. Tåhette av kompositt. MASCOLAYER® tekstilspikervern. Støtabsorberende, myk og fleksibel innleggssåle. Innleggssåler som kan tas ut. Mellomsålen av eTPU og EVA. Integrert karbonplate i mellomsålen for økt energiretur. TPU hælforsterkning. TPU tåforsterkning. Slitesåle av gummi med 3D-trykt mønster. Sålen er olje- og bensinresistent. ESD-godkjente etter EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. | TESS varenummer  H: AS1011231-str  D: AS1011230-str  Dame fra 36 til 40  Herre fra 39 til 48 |
| 52933 502 0PM | Sievi Riff SBAE  Behagelige og brukervennlige tresko utstyrt med tåhette og elastisk hælrem som egner seg til mange ulike arbeidsoppgaver. Materialet i overdelen er i slitesterkt og vannavstøtende skinn. Sålen har godt grep, støtdemping og er bestandig mot olje og flere kjemikalier. ESD-godkjent | TESS varenummer  AS1010097-str  Dame fra 35 til 38  Herre fra 39 til 48 |

**Arbeidsko uten tå vern**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| image-product | YRKESSANDAL SORT SPOTEC  Bestselgende sandal til jobb og fritid  Svært populær blant helsepersonell  Slitesterk og vaskbar. | TESS varenummer  AK05617-str  Størrelse fra 35 til 47 |
| 12402 173 09M | **Sievi Arktis TR XL+**  Den legendariske arbeidsstøvlen Arktis er nå tilgjengelig med friksjonssålen Sievi TractionPro®, som er godt kjent fra vernesko. Primaloft®-fôret holder varmen fra foten inne i støvlen, selv om det blir komprimert. PrimaLoft® holder foten 38 % varmere i tørre forhold, og dobbelt så varm i våte forhold, sammenlignet med konkurrerende materialer. PrimaLoft® er laget av 90 % resirkulert fiber fra plastflasker. Med lissene øverst kan du beskytte foten når det er mye snø. | TESS varenummer  AS5010327-39  AS5010327-47 |
| Bilderesultat for under armour logo | **UNDER ARMOUR CHARGED IMPULSE 3**  Lett løpe sko med overdel i mesh som andas, bootie-design omslutter mellomfoten og fremfoten og gir støtten foten behøver. Mellomsåle i Charged Cushioning® som er fastere i hælen og mykere i framfoten støtte komfort. Yttersåle med slitesterk gummi på de høye støtsonene for beste grep. | TESS varenummer  Dame  AS1011271-36  AS1011271-40  Herre  AS1011270-40  AS1011270-46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Salomon  Et bilde som inneholder sko, klær, Gåsko, tennissko  Automatisk generert beskrivelse | Salomon Wander GTX  Salomon terrengsko for i herre og damemodell.  Funksjonelle og allsidige friluftssko  Gore-Tex® - pustende, vind- og vanntett membran  OrthoLite® - antibakteriell, støtabsorberende og pustende innersåle  Energycell – dempende støtdemping som sikrer en myk landing Contagrip® FA – slitesterk yttersåle som gir optimalt grep på flate og harde overflater  Overdel i pustende mesh  Et bilde som inneholder tekst, Font, logo, Grafikk  Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder rød, Karminrød, design  Automatisk generert beskrivelse | TESS varenummer  Dame  AS1011092-36  AS1011092-40  Herre  AS1011093-41  AS1011093-47 |
| Et bilde som inneholder skjermbilde, Grafikk, sort, mørke  Automatisk generert beskrivelse  Et bilde som inneholder sko, Gåsko, tennissko, Utesko  Automatisk generert beskrivelse | **Skechers Uno Work shoe**  Sklisikker modell fra Skechers med Skech-Air som er en synlig luftpute. Den syntetiske overdelen har pregede detaljer og meshfôr som gir god komfort. Luftkjølt Memory Foam innersåle. Skoen er ESD-godkjent og yttersålen er oljebestandig og sklisikker.  Kommer både i herre og damemodell.  EN ISO 20347:2012 01 FO SRC ESD | TESS varenummer  **Dame**  AS1011277-35  AS1011277-41  **Herre**  AS1011278-40  AS1011278-47 |
| Et bilde som inneholder skjermbilde, Grafikk, sort, mørke  Automatisk generert beskrivelse  Et bilde som inneholder sko, klær, Gåsko, tennissko  Automatisk generert beskrivelse | **Skechers Squad Myton Work Shoe**  Lett arbeidssko i slip-on modell med overdel i luftig og myk mesh. Skoen har en dempende og fleksibel memory foam innersåle og en støtdempende mellomsåle som hindrer slitne og ømme føtter. Yttersålen er sklisikker for komfort og sikkerhet selv på glatte overflater.  Kommer både i herre og damemodell.  EN ISO 20347:2012 01 FO SRC ESD | TESS varenummer  **Dame**  AS1011275-35  AS1011275-41  **Herre**  AS1011276-40  AS1011276-47 |
| Audax Private Debt | Shoes for Crews | Revolution II 29167(dame) herre(21211)  The Revolution uses airbags, natural fit and extra built-in cushioning to deliver more comfort, and TripGuard and slip-resistant outsoles to keep you safe and stable   * Removable cushioned insole * Superior SFC slip-resistant outsole with TripGuard * Seamless easy-to-clean one piece construction * Lightweight mesh upper to help keep feet cool   **KOKKESKO** | TESS varenummer  **Dame**  AS1011xxx-35  AS1011xxx-42 |

# SERTIFISERINGER

## Arbeidsklær

Her er litt informasjon om de forskjellige sertifiseringene, slik at du finner de riktige arbeidsklærne til dine arbeidsforhold.

### 

### **EN ISO 20471 - Synlig bekledning**

Klassebetegnelsen (tallet X ved siden av symbolet) angir klassen som beskriver hvor godt produktet er i stand til å beskytte brukeren. Klasse 3 er den øverste klassen som kan oppnås. Et tøysett kan klassifiseres etter en høyere beskyttelsesklasse enn det enkelte plagg ved separat bruk. Den mulige høyere klassen står oppgitt i merkingen på klærne. Klær som er sertifisert i henhold til EN ISO 20471, er testet etter vask. Hvis det ikke er oppgitt noe annet på klærnes etikett, er materialet testet etter fem vaskeomganger.

Et bilde som inneholder symbol, logo, emblem

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder sketch, hvit, tekst, design

Automatisk generert beskrivelse**EN 342 - beskyttelse mot kulde**

Arbeidsklær som er sertifisert i henhold til EN 342, gir deg best beskyttelse mot kulde. For å gi best mulig beskyttelse må arbeidsklærne holdes tørre og lukkes til ordentlig, for eksempel rundt håndleddet. Hvert enkelt produkt er klassifisert etter ulike verdier: isoleringsverdi, luftgjennomtrengelighet og eventuell vanntetthet (WP). Jo høyere isoleringsverdi, jo bedre beskyttelse får du. Du finner isoleringsverdien ved produktet. Luftgjennomtrengeligheten angis i piktogrammet med verdi på 1–3, der 3 er høyest.

### 

### **EN 343:2019**

Når jobben må gjøres uansett vær og vind, er det viktig å være riktig påkledd. EN 343 angir verdier på klær som kan brukes som beskyttelse mot regn. Ved siden av symbolet står det tre verdier. Den øverste verdien angir vanntettheten, mens den midterste angir pusteevnen til det samlede produktet. Begge verdiene er delt inn i klassene 1–4, der 4 er den øverste klassen. Den nederste verdien er en valgfri test av det ferdigsydde produktet under påvirkning av regn ovenfra. R betyr at produktet er testet, mens X betyr at det ikke er testet.

**EN 343 - Pustende, vind- og vanntette arbeidsklær**

Når jobben må gjøres uansett vær og vind, er det viktig å være riktig påkledd. EN 343 er en europeisk standard for verneklær. Bruk klær med EN 343-sertifisering hvis du vil være sikker på å ha det komfortabelt uansett nedbør og vind. Ved siden av symbolet for EN 343 står det to verdier. Den første verdien angir vanntettheten. Den andre verdien angir produktets pusteevne. Begge verdiene er delt inn i klassene 1–3, der 3 er den øverste klassen.

### 

### **EN ISO 11611 - Beskyttelse ved sveising**

Standarden beskriver minstekrav for verneklær som brukes ved sveising og tilsvarende prosesser med lignende farer. Det finnes to klasser, 1 og 2, der klasse 2 er den øverste (og gir den beste beskyttelsen).

### 

### **EN ISO 11612 - Beskyttelse mot varme og ild**

Klær som beskytter mot varme og ild. Denne standarden beskriver ytterplagg av smidig stoff som er utformet for å beskytte brukerens kropp, med unntak av hendene, mot varme og/eller ild. Bortsett fra hetter og gamasjer omfatter standarden ikke plagg til beskyttelse av hodet, hendene og føttene. Standarden er delt inn i seks indekser: A1–A2, B1–B3, C1–C4, D1–D3, E1–E3 og F1–F3). Jo høyere verdi, jo bedre beskyttelse får du.

### 

### **EN ISO 14116 - Beskyttelse mot varme og ild**

Denne standarden spesifiserer kravene til yteevne for materialer, materialkombinasjoner og verneklær med begrenset flammespredning, for å redusere muligheten for at klærne brenner og dermed utgjør en risiko. Standarden angir beskyttelse etter klasse 1–3, der 3 er beste beskyttelse.

### 

### **EN 61482-2 - Arbeid med spenning**

Verneklær mot den termiske faren ved en lysbue. EN 61482-2-sertifiseringen omfatter to testmetoder. Med metode 1, EN IEC 61482-1-1, åpen lysbuetest, tester man stoffet og plagget. Slik bestemmes klærnes ATPV-/EBT-verdi. Med metode 2, EN 61482-1-2, bokstest, bestemmer man stoffets og plaggets lysbuevernklasse ved bruk av en tvungen og kontrollert lysbue. Det finnes to klasser, der klasse 2 er den øverste og mest beskyttende.

### 

### **EN 1149-3/5 - Verneklær med elektrostatiske egenskaper**

Verneklær med elektrostatiske egenskaper. Her kan du lese om verneklær med elektrostatiske egenskaper. Sertifiseringen EN 1149-5 (testmetode EN 1149-3) sørger for din sikkerhet.  
**EN 1149-3 - elektrisk utlading.**Denne standarden beskriver nedbrytningen av elektrostatisk ladning fra overflaten til klesmaterialene.  
**EN 1149-5 - materialets yteevne og utforming**Denne standarden beskriver kravene til materialer og konstruksjonen av elektrostatisk ledende verneklær som brukes som en del av et jordet system, for å unngå brannfarlig utladning.

### 

### **EN 13034 (Type 6) - Vernebekledning mot flytende kjemikalier**

Standarden beskriver krav til yteevnen for verneklær som gir begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier (type 6- og type PB [6]-utstyr). Klær med begrenset yteevne og vern mot kjemikalier er beregnet på bruk ved potensiell eksponering for lett sprut, væskeforstøvning eller sprut med lavt trykk og volum.

Har dere spørsmål rundt dette med sertifiseringer og klasser på klær, sko eller personlig vern, er det bare å ta kontakt med:

Gunnar Kirkholt

Fagansvarlig Klær & Vern

**TESS Nord AS** Avd. Kristiansund

Tel.dir. +47 911 99 482

E-post: [gunnar@tess.no](mailto:gunnar@tess.no)

**Kontakt informasjon**

**For Kristiansund, Averøy, Tingvoll og Surnadal kommune:**

# TESS Kristiansund

# Verkstedveien 6C, 6517 Kristiansund N. Sentralbord 71565890

# E-post for bestillinger eller tilbud: [Kristiansund@tess.no](mailto:Kristiansund@tess.no)

# Kundeansvarlig for Averøy, Kristiansund, Sunndal og Surnadal Kommune:

# 

**For Hustadvika kommune:**

# TESS Molde

# Årøseterveien 6, 6422 Molde. Sentralbord 71203230

# E-post for bestillinger eller tilbud: [Molde@tess.no](mailto:Molde@tess.no)

# Kundeansvarlig for Hustadvika Kommune:

# 

**Kontakt informasjon**

**For Sunndal kommune:**

# TESS Sunndal

# Industrivegen 41, 6600 Sunndalsøra. Sentralbord 71699790

# E-post for bestillinger eller tilbud: [sunndal@tess.no](mailto:sunndal@tess.no)

# Kundeansvarlig for Sunndal Kommune:

# Avtale ansvarlig for TESS Nord:

# 

# Avtale ansvarlig for NII Kommunene:

# 

**Diverse informasjon:**

Denne katalogen inneholder avtaleproduktene lagt inn i avtalen.

Hvis utvalget i katalogen ikke dekker behovet som ønskes, er avtalen åpen for kjøp av alt TESS as kan skaffe av klær, sko og personlig verneutstyr. TESS har her en enorm bredde av leverandører.

På slike kjøp har TESS i henhold til avtalen kun lov til å ta et fast påslag på kostprisen til produktet.

* **Påslag på arbeidstøy: 22%**
* **Påslag på sko-såler og tilbehør: 18%**
* **Påslag på verneutstyr: 20%**
* **Påslag på profiltøy: 25%**

Dette gir kommunene som inngår i denne avtalen unikt gode priser hos TESS uansett om det det blir handlet fra katalog eller utenfor katalog.

Alle av klær hvor det er naturlig med logo, skal påtrykkes kommunens logo i henhold til avtalen.

Denne katalogen er ment som et hjelpemiddel for å enklere finne produktene som kan bestilles i Visma.

Katalogen oppdateres ved behov.

Ansvarlig for katalogen er:



Katalog versjon 5, mars 25.